AA 55  [cnt] <short1>      <short2>       ...           [cksum]
---------------------------------------------------------------
AA 55  03    00[H] 02[L]   00[H] 01[L]    AF[H] 5D[L]   11

AA 55  [cnt] <short1> <short2> [cksum]
---------------------------------------------------------------
AA 55  02    00 01    AF 5D    0E
AA 55  02    12 34    56 78    15

程序共显示 cnt 条曲线，cksum 是可选的校验和（AA + 55 + cnt + short1...）
The program displays a total of 'cnt' curves, and 'cksum' is an optional checksum.

<short1> 是第1条曲线的数据
<short1> is the data for the first curve
<short2> 是第2条曲线的数据
<short2> is the data for the second curve

第1条曲线图的x轴是收到的数据条数。
第1条曲线图的y轴是<short1> ....

第2条曲线图的x轴是收到的数据条数。
第2条曲线图的y轴是<short2> ....

<short>数据高字节在前。
The <short> data is transmitted with the high byte first.
AA 55 [01] <00 01> //0x0001=1
AA 55 [01] <10 00> //0x1000=4096

10 00 表示 0x1000
00 01 表示 0x0001

协议使用原始字节数据，不是16进制字符串。
The protocol uses raw byte data, not hexadecimal strings.
